|  |  |
| --- | --- |
| **Название состояния** | **Описание** |
| Технология | Перевод в технологический режим для обновления ПО, чтения и записи конфигурации |
| Установка часов | Синхронизация часов ГК и операционной системы |
| Смена ПО | Изменение программного обеспечения ГК и КАУ |
| Смена БД | Изменение базы данных ГК и КАУ |
| Работа | Работа шкафов управления |
| Вход пользователя в прибор | Вход пользователя в ГК |
| Выход пользователя из прибора | Выход пользователя из ГК |
| Ошибка управления | Ошибка управления исполнительным устройством |
| Введен новый пользователь | Добавление нового пользователя ГК |
| Изменена учетная информация пользователя | Изменение учетной информации пользователя ГК |
| Произведена настройка сети | Изменение конфигурации сети, к которой подключён ГК |
| Неизвестный тип | Подключено устройство неподдерживаемого типа |
| Устройство с таким адресом не описано при конфигурации | На шлейфе КАУ, обнаружено устройство с адресом, не описанным в конфигурации |
| При конфигурации описан другой тип | По адресу обнаружено устройство с типом, не соответствующим типу, описанному в конфигурации |
| Изменился заводской номер | По адресу обнаружено устройство с другим заводским номером |
| Пожар-1 | Событие инициируется зоной |
| Пожар-2 | Событие инициируется зоной |
| Сработка-1 | Событие инициируется устройством |
| Сработка-1 | Событие инициируется устройством |
| Внимание | Событие инициируется зоной |
| Неисправность | Событие инициируется устройством |
| Тест | Событие инициируется тест-кнопкой устройства |
| Запыленность | Критический уровень запылённости датчика |
| Информация | Событие инициируется устройством |
| Состояние | Изменение состояния объекта |
| Режим работы | Изменение режима работы: ручной, автоматический, отключено |
| Параметры | Запись параметров в устройство |
| Норма | Переход в состояние Норма |
| Вход пользователя в систему | Вход пользователя в ОПС Firesec |
| Выход пользователя из системы | Выход пользователя из ОПС Firesec |
| Команда оператора | Команда на сброс, управление ИУ, отключение, снятие отключения |