Описание работы точки доступа в состоаве ГК

Точка доступа (ТД) – это виртуальное образование, которое создается в Firesec и записывается в ГК как совокупность сгенерированных виртуальных объектов, логики срабатывания входящих в ТД объектов и связей между ними

Устройства ТД

- Устройства входа. Могут быть кодонаборники

- Устройства выхода. Могут быть кодонаборники или АМ (в случае, если ТД однопроходная, АМ выполняют роль кнопок)

- Замок (МР или МВК-8)

- Датчик контроля двери

У ТД указывается время удержания, которое переносится в МР Замок

При этом время удержания РМ редактировать более нельзя. Нельзя также задавать логику сработки РМ